Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №1
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования ФНП ПС?
	A) На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны.

Б) На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники.

B) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги.
Г) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.

Д) На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки).

	2
	В каких случаях разрешается производить разгрузку (погрузку) кирпича на поддонах без ограждения?
	A) Не разрешается.

Б) Только в случаях, когда перемещение кирпича осуществляют краном- манипулятором.

B) Только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли).
Г) Только в случаях, когда площадка разгрузки позволяет устанавливать поддоны с кирпичом в штабель.

Д) Только в случаях, когда такая технология разгрузки (погрузки) кирпича принята на строительной площадке.

	3
	В каких случаях разрешается подача грузов в проемы (люки) перекрытий?
	A) Не разрешается.

Б) Если ниже перекрытия исключено наличие людей.

B) Если у перекрытия установлен сигнальщик.

Г) Если это предусмотрено специально разработанным ППР.
Д) Если это выполняется под руководством специалиста, ответственного за безопасное выполнение работ с применением ПС.

	4
	Какие из перечисленных ниже ПС не подлежат экспертизе промышленной безопасности?
	A) Управляемые с пола или по радиоканалу. Б) Изготовленные для собственных нужд.

B) Электрические тали.

Г) Не отработавшие срок службы.

Д) Не подлежащие учету в органах Ростехнадзора.

	5
	Что служит основанием для решения о пуске в работу кранов мостового типа и портального крана, после монтажа с применением сварки?
	А) Решение комиссии.
Б) Положительное заключение экспертизы. 
В) Предписание территориального органа Ростехнадзора.

Г) Заключение завода-изготовителя.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?
	А) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.
Б) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах.

В) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах.

Г) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы.

Д) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин, без осуществления зацепления их крюками.

	2
	Какие грузы при выполнении операции кантования называют «грузами сложной конфигурации»?
	A) Грузы, масса которых составляет 75% и более грузоподъемности крана.

Б) Грузы, которые кантуют с применением многоветвевых стропов.

B) Грузы, которые кантуют с применением двух кранов одновременно. Г) Грузы, которые следует кантовать только с применением специальных кантователей.

Д) Грузы со смещением центра тяжести.

	3
	Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований ПС?
	A) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП ПС), от 12 ноября 2013 г., № 533.

Б) Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», от 18 октября 2011 г. № 823.

B) «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», от 30 июля 2004 г. № 401.

Г) Паспортом ПС.

Д) Руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС, а при отсутствии в ней указаний, требованиями ФНП ПС.

	4
	По каким точкам грузовой характеристики должна проводиться проверка ограничителя грузового момента, если грузоподъемность ПС изменяется в зависимости от вылета, положения грузовой тележки или пространственного положения элемента ПС?
	A) Не менее чем в двух точках его грузовой характеристики.

Б) Не менее чем в трех точках его грузовой характеристики.
B) Только в двух точках его грузовой характеристики.

Г) Правилами не регламентировано.

	5
	Кто является председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу ПС, после монтажа кранов мостового типа и портального крана с применением сварки?
	A) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

Б) Уполномоченный представитель специализированной организации.

B) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов?
	A) Паспорт ПС.

Б) Протокол испытаний, проведенный изготовителем.

B) Сертификат или декларация соответствия.
Г) Акт технического освидетельствования.

	2
	На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза ПС?
	А) Не более 400-500 мм. 
Б) Не более 200-300 мм. 

В) Не более 450 мм.

Г) Не более 600 мм.

	3
	Каким из перечисленных ПС разрешается проводить полное техническое освидетельствование один раз в 5 лет?
	A) ПС, которые отработали срок службы.

Б) ПС, которые обслуживают электрические и насосные станции, компрессорные установки.
B) ПС, которые не ставятся на учет в Ростехнадзоре.

Г) ПС, которые запланированы к утилизации (ликвидации).

Д) ПС, которые подверглись плановому капитальному ремонту.

	4
	В соответствии с требованиями какого документа выполняется проверка работоспособности указателя скорости ветра (анемометра) и креномера (указателя угла наклона)?
	А) Руководства (инструкций) по эксплуатации анемометра и креномера.
Б) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

В) Руководства по эксплуатации ПС.

Г) Руководства по качеству организации и выполнения калибровочных работ.

	5
	Кто назначается председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу, при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавшего срок службы?
	A) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

Б) Уполномоченный представитель специализированной организации.

B) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Для каких мобильных ПС не требуется подтверждение соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»?
	A) Автокраны.

Б) Автогидроподъемники.

B) Краны-трубоукладчики. 

Г) Краны-манипуляторы на автомобильных шасси.

Д) Автовышки.

	2
	В каких случаях разрешается перемещение грузов, находящихся в неустойчивом положении?
	A) Только в случае частичного подъема и разворота груза, без полного его отрыва от земли.

Б) Только в случае, когда осуществляется кантовка этого груза.

B) Запрещается.
Г) Только в случаях выравнивая несимметрично уложенного груза, при задевании им о борта кузова автомобиля или полувагона.

Д) Только в аварийных ситуациях, когда необходимо как можно скорее переместить груз от источника возникновения аварии.

	3
	Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?
	A) Не реже одного раза в 24 месяца.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев.
B) Не реже одного раза в 18 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 16 месяцев.

	4
	Какой износ головки рельса является условием для браковки кранового пути опорных кранов?
	A) 15% и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.
Б) 18% и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

B) 20% и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

Г) 22% и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

Д) 25% и более от величины соответствующего размера неизношенного профиля.

	5
	Какое расстояние установлено по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и штабелями грузов, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня рабочих площадок?
	А) Не менее 250 мм. 
Б) Не менее 400 мм. 
В) Не менее 500 мм.

Г) Не менее 700 мм.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под термином «Инцидент с подъемным сооружением»?
	A) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих ремонту (восстановлению).

Б) Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения ремонта.
B) Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта. 

Г) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений или значительных остаточных деформаций, требующих незначительного ремонта.

	2
	В каких случаях разрешается подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС?
	A) Только в случаях применения ПС, не склонных к опрокидыванию (потере общей устойчивости).

Б) Только в случаях, если канатный барабан механизма подъема ПС снабжен канатоукладчиком.

B) Не разрешается.

Г) Только в случаях применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов.
Д) Разрешается, только для случая перемещения груза (тележки) по рельсам, поскольку нагрузка от трения качения мала и ПС перегрузить невозможно.

	3
	Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?
	A) Не реже одного раза в 7 лет.

Б) Не реже одного раза в 5 лет.

B) Не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС. 

Г) Не реже одного раза в 10 лет.

	4
	Что из перечисленного является условием для браковки каната крана, подвергавшегося поверхностному изнашиванию или коррозии?
	A) Уменьшение диаметра каната на 3% по сравнению с номинальным диаметром.

Б) Уменьшение диаметра каната на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром даже при отсутствии видимых обрывов проволок.
B) Уменьшение диаметра каната на 4% по сравнению с номинальным диаметром.

Г) Уменьшение диаметра каната на 7% и более по сравнению с номинальным диаметром только при наличии видимых обрывов проволок.

Д) Уменьшение диаметра каната на 5% по сравнению с номинальным диаметром.

	5
	Какое расстояние установлено по вертикали от консоли противовеса башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди?
	A) Не менее 1000 мм. 
Б) Не менее 1700 мм.

B) Не менее 1500 мм. 
Г) Не менее 2000 мм.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под термином «Эксплуатация»?
	A) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

Б) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
B) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его качество.

Г) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию.

	2
	В каких случаях стреловым краном не разрешается подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля)?
	A) Если подъем груза осуществляется на номинальной скорости механизма.

Б) Если осуществляется подъем длинномерного груза с применением траверсы.

B) Если угол между стропами при подъеме груза составляет 80°.

Г) Если подъем груза осуществляется только механизмом телескопирования стрелы.
Д) Если кран установлен не на бетонной или асфальтовой площадке.

	3
	Что должно проводиться после капитального ремонта ПС?
	A) Внеочередное частичное техническое освидетельствование.

Б) Внеочередное полное техническое освидетельствование.
B) Периодическое частичное техническое освидетельствование.

Г) Периодическое техническое освидетельствование.

	4
	Какого режима нагружения механизмов ПС не существует?
	A) L1 - легкий.

Б) L2 - средней тяжести.
B) L3 - тяжелый.

Г) L4 - весьма тяжелый.

	5
	На каком расстоянии от элементов здания, оборудования и штабелей грузов следует устанавливать электрические тали и монорельсовые тележки с автоматическим или полуавтоматическим управлением, если во время движения указанные ПС не сопровождаются оператором?
	A) На расстоянии не менее 1000 мм.

Б) В соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации.

B) Таким образом, чтобы во время движения исключить возможность задевания грузом элементов здания, оборудования и штабелей грузов.
Г) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов.

Д) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов и ширины прохода вдоль цеха для работников ОПО, если такой проход предусмотрен.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под техническим освидетельствованием ПС?
	A) Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам ПС.

Б) Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС.

B) Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей.

Г) Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации.

	2
	В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками?
	A) В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана.

Б) В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования.

B) В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона.

Д) В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1000 мм.

	3
	В каком из перечисленных случаев при внеочередном полном техническом освидетельствование ПС проводятся только статические испытания?
	A) После реконструкции ПС.

Б) После установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы.

B) После капитального ремонта или замены грузовой или стреловой лебедки.

Г) После замены грузозахватного органа.
Д) После замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.

	4
	При каком удлинении звена цепи от первоначального размера цепной строп подлежит браковке?
	A) 1,5% от первоначального размера.

Б) 2,0% от первоначального размера.

B) 2,5% от первоначального размера.

Г) Более 3,0% от первоначального размера.

	5
	С кем следует согласовывать установку кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи?
	A) С органом муниципального управления, по территории которого проходит ВЛ.

Б) С организацией, эксплуатирующей ВЛ.

B) С владельцем линии.
Г) С территориальным органом Ростехнадзора.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №8
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под термином «Цикл работы крана»?
	A) Одна рабочая смена оператора (крановщика).

Б) Совокупность операций,связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза.
B) Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту.

Г) Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза.

	2
	Какое требование по безопасной эксплуатации ПС указано неверно?
	A) При эксплуатации ПС, управляемых с пола, вдоль всего пути следования ПС. должен быть обеспечен свободный проход для работника, управляющего ПС. Б) Выходы на галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты.

B) Эксплуатирующая организация должна разработать мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки.

Г) Мероприятия по безопасному спуску крановщиков должны быть указаны в технологической карте.

	3
	Кто должен проводить техническое освидетельствование ПС?
	A) Комиссия эксплуатирующей организации, состав которой утверждает руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Комиссия эксплуатирующей организации, в состав которой должен входить представитель органов Ростехнадзора.

B) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Г) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Д) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за безопасное производство работ.

	4
	На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования ФНП ПС?
	A) На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны.

Б) На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники.

B) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги. 
Г) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.

Д) На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки).

	5
	В каком случае разрешается установка стрелового крана, крана-манипулятора только на две или три выносные опоры?
	A) При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.

Б) При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор.

B) Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы.

Г) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

Д) Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №9
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	A) Автомобильные краны.

Б) Краны мостового типа.

B) Краны на железнодорожном ходу.

Г) Краны-трубоукладчики.

	2
	В каких случаях эксплуатирующей организацией разрабатываются мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки?
	A) Если это предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации крана.

Б) Если в кабине крана отсутствуют специальные устройства для спуска крановщика в случае возникновения аварийных ситуаций.

B) Если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающейся совместно с грузовой тележкой.

Г) Если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающей независимо от грузовой тележки.

Д) Если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути.

	3
	Кто устанавливает необходимость и периодичность неразрушающего контроля деталей подвески пластинчатых крюков кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий шлак?
	A) Специализированная организация.

Б) Специализированная экспертная организация.

B) Эксплуатирующая организация, если иное не оговорено в руководстве по эксплуатации ПС.
Г) Специалист, прошедший обучение и аттестованный на выполнение работ по неразрушающему контролю.

Д) Руководство ОПО, которому принадлежат данные краны.

	4
	На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?
	А) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.
Б) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах.

В) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах.

Г) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы.

Д) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин, без осуществления зацепления их крюками.

	5
	Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем?
	A) Разработчик ППР.

Б) Эксплуатирующая организация.

B) Специализированная организация.

Г) Владелец линии.
Д) Определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель безопасен.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	A) Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно.

Б) Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.

B) Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

Г) Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей.

	2
	Какие меры промышленной безопасности следует соблюдать при выполнении малярных работ, осуществляемых в здании с переходных площадок мостового крана?
	A) Предупреждающие падение с крана, вызванное отсутствием страховочных поясов у персонала, выполняющего указанные работы.

Б) Предупреждающие падение с крана, вызванное отсутствием у персонала медицинских освидетельствований на право выполнения работ на высоте.

B) Предупреждающие падение с крана, вызванное отравлением токсичными лакокрасочными материалами.

Г) Предупреждающие падение с крана, вызванное внезапным началом движения крана или его грузовой тележки, наездом соседнего крана, а также поражение электрическим током, падение при выходе на рельсовые пути или подкрановые балки.
Д) Выполнение указанных работ запрещено.

	3
	В каких случаях при наличии на ПС двух механизмов подъема их статические испытания следует проводить одновременно?
	A) Во всех случаях только раздельно.

Б) Только для контейнерных кранов, спредер которых поднимают одновременно два механизма подъема.

B) Только для литейных кранов, у которых вспомогательный подъем осуществляет поворот поднятого ковша.

Г) Если это предусмотрено паспортом ПС.
Д) Только кранов, оснащенных двухканатным грейфером (с механизмами подъема и замыкания грейфера).

	4
	Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов?
	A) Паспорт ПС.

Б) Протокол испытаний, проведенный изготовителем.

B) Сертификат или декларация соответствия. 

Г) Акт технического освидетельствования.

	5
	Какое расстояние должно соблюдаться между стрелой крана и контактными проводами при работе кранов стрелового типа под включенными контактными проводами городского транспорта при наличии ограничителя (упора)?
	A) Не менее 0,7 м. 

Б) Не менее 1,0 м.
B) Не менее 0,8 м. 

Г) Не менее 0,5 м.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что должно быть проведено для ПС, отработавших срок службы, для продления срока эксплуатации?
	A) Профилактический осмотр.

Б) Капитально-восстановительный или полнокомплектный ремонты, а также экспертиза промышленной безопасности.
B) Техническое обслуживание.

Г) Неплановый ремонт.

	2
	Какие меры промышленной безопасности должны быть приняты для ПС, установленных на открытом воздухе и находящихся в нерабочем состоянии?
	A) ПС должны быть установлены на аутригеры, а стрела на минимальный вылет.

Б) ПС должны быть обесточены и приняты меры по предотвращению их угона ветром.
B) Если давление в колесах не соответствует норме, ПС должны быть установлены на аутригеры.

Г) Меры промышленной безопасности определяются ветровым районом установки ПС.

Д) Меры промышленной безопасности определяются ветровым районом и высотой установки ПС над уровнем моря.

	3
	Какова продолжительность статических испытаний кабельных кранов?
	A) 10 минут. 
Б) 15 минут.

B) 20 минут. 
Г) 30 минут. 

Д) 40 минут.

	4
	Для каких мобильных ПС не требуется подтверждение соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»?
	A) Автокраны.

Б) Автогидроподъемники.

B) Краны-трубоукладчики. 

Г) Краны-манипуляторы на автомобильных шасси.

Д) Автовышки.

	5
	В каких случаях разрешается производить разгрузку (погрузку) кирпича на поддонах без ограждения?
	A) Не разрешается.

Б) Только в случаях, когда перемещение кирпича осуществляют краном-манипулятором.

B) Только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли).
Г) Только в случаях, когда площадка разгрузки позволяет устанавливать поддоны с кирпичом в штабель.

Д) Только в случаях, когда такая технология разгрузки (погрузки) кирпича принята на строительной площадке.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какую организацию ФНП возлагается ответственность за эксплуатацию ПС не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС?
	A) На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности ПС.

Б) На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/декларацию соответствия ПС.

B) На эксплуатирующую ПС организацию.
Г) На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС.

Д) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию ПС.

	2
	Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов строповки?
	A) Кувалдами, молотками, ломами и т.п.

Б) Канатными и цепными стропами, соответствующими массе перемещаемых грузов.

B) Испытанными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе перемещаемых грузов.

Г) Испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов.
Д) Определяется технологическими процессами транспортировки грузов, принятыми в эксплуатирующей организации.

	3
	Когда кран стрелового типа считается выдержавшим статические испытания?
	A) Если не обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений стрелы.

Б) Если в течение 5 минут поднятый груз не опустится на землю.

B) Если в течение 10 минут поднятый груз не опустится на землю, а также не обнаружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов. 

Г) Если кран не потеряет устойчивость за весь период испытаний.

	4
	Что понимается под термином «Инцидент с подъемным сооружением»?
	A) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих ремонту (восстановлению).

Б) Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения ремонта.
B) Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта.

Г) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений или значительных остаточных деформаций, требующих незначительного ремонта.

	5
	Какие грузы при выполнении операции кантования называют «грузами сложной конфигурации»?
	A) Грузы, масса которых составляет 75% и более грузоподъемности крана.

Б) Грузы, которые кантуют с применением многоветвевых стропов.

B) Грузы, которые кантуют с применением двух кранов одновременно.

Г) Грузы, которые следует кантовать только с применением специальных кантователей.

Д) Грузы со смещением центра тяжести.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Представителями каких организаций подписывается протокол в случае потери информации долговременного хранения при проведении ремонта регистратора параметров работы ПС?
	А) Экспертной организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности ПС.

Б) Специализированной организации, осуществляющей ремонт ПС.

В) Эксплуатирующей ПС организации.

Г) Специализированной организации, осуществляющей ремонт ПС и эксплуатирующей ПС организации.
Д) Ростехнадзора и эксплуатирующей ПС организации.

	2
	В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту крана (оператору) должны подаваться команды посредством двухсторонней радио- или телефонной связи?
	A) При возведении зданий или сооружений высотой более 50 м.

Б) При возведении зданий или сооружений высотой более 56 м.

B) При возведении зданий или сооружений высотой более 36 м.
Г) В случаях подачи груза в оконный проем.

Д) В любых случаях возведения зданий с использованием башенного крана.

	3
	Каким грузом следует проводить динамические испытания стреловых самоходных кранов?
	А) Масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъемность.
Б) Масса которого на 7% превышает его паспортную грузоподъемность.

В) Масса которого на 5% превышает его паспортную грузоподъемность.

Г) Масса которого на 20% превышает его паспортную грузоподъемность.

	4
	Что понимается под термином «Эксплуатация»?
	A) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

Б) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
B) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его качество.

Г) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию.

	5
	На какую высоту следует предварительно поднять груз перед началом перемещения (с последующей остановкой) для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза ПС?
	A) Не более 400-500 мм. 
Б) Не более 200-300 мм.
B) Не более 450 мм.

Г) Не более 600 мм.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №14
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве: специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС?
	А) Имеет право привлекать всех указанных специалистов.

Б) Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

В) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) Не имеет право.
Д) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

	2
	В каких местах должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков?
	А) В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов.
Б) В любых местах, кроме мест скопления напольного технологического оборудования.

В) В любых местах, кроме проходов для персонала.

Г) В местах, которые отвечают требованиям промышленной безопасности во время возникновения аварийных ситуаций.

Д) Устанавливать стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков не обязательно.

	3
	Каким испытаниям подлежат механизмы подъема ПС, если предусмотрена их раздельная работа?
	A) Только статической нагрузкой.

Б) Только динамической нагрузкой.

B) Виды нагрузок Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, не регламентируются.

Г) Каждый механизм должен быть испытан статической и динамической нагрузкой.

	4
	Что понимается под техническим освидетельствованием ПС?
	A) Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам ПС.

Б) Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС.

B) Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей.

Г) Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации.

	5
	В каких случаях разрешается перемещение грузов, находящихся в неустойчивом положении?
	A) Только в случае частичного подъема и разворота груза, без полного его отрыва от земли.

Б) Только в случае, когда осуществляется кантовка этого груза.

B) Запрещается.
Г) Только в случаях выравнивая несимметрично уложенного груза, при задевании им о борта кузова автомобиля или полувагона.

Д) Только в аварийных ситуациях, когда необходимо как можно скорее переместить груз от источника возникновения аварии.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №15
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе возникновения аварийной ситуации?
	A) Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Б) Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

B) Своего непосредственного руководителя. 
Г) Руководителя эксплуатирующей организации.

Д) Руководителя ОПО.

	2
	В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов?
	A) Если скрутки выполнены из мягкой стальной проволоки и их не менее четырех. Б) Если по техническим условиям на строповку они являются «хомутами».

B) Запрещается во всех случаях.
Г) Если подъем и перемещение пакетов металлопроката или труб выполняют с помощью траверсы, крюки которой застропованы в скрутки.

Д) Если они применяются всего для двух последующих перегрузок: например, для загрузки в полувагон и последующей разгрузки.

	3
	С каким грузозахватным органом проводят испытания при повторных периодических технических освидетельствованиях ПС, имеющих несколько грузозахватных органов?
	А) Поочередно, с каждым из них.

Б) С тем, который установлен на момент проведения.
В) С тем, который наиболее часто применяется в технологии перегрузочного процесса эксплуатирующей организации.

Г) Без сменного грузозахватного органа, а сменные грузозахватные органы испытывают отдельно.

Д) Сменные грузозахватные органы подвергают только осмотру.

	4
	Что понимается под термином «Цикл работы крана»?
	A) Одна рабочая смена оператора (крановщика).

Б) Совокупность операций,связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза.
B) Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту.

Г) Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза.

	5
	В каких случаях разрешается подтаскивание груза по земле, полу или рельсам крюками ПС?
	A) Только в случаях применения ПС, не склонных к опрокидыванию (потере общей устойчивости).

Б) Только в случаях, если канатный барабан механизма подъема ПС снабжен канатоукладчиком.

B) Не разрешается.

Г) Только в случаях применения направляющих блоков, обеспечивающих вертикальное положение грузовых канатов. 
Д) Разрешается, только для случая перемещения груза (тележки) по рельсам, поскольку нагрузка от трения качения мала и ПС перегрузить невозможно.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №16
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какая организация имеет право вносить изменения в разработанный ППР (проект производство работ ПС) для выполнения строительно-монтажных работ?
	A) Только специализированная организация. 
Б) Только эксплуатирующая организация.

B) Только организация - разработчик ППР.
Г) Только проектная организация.

Д) Только специализированная экспертная организация.

	2
	Как должна распределяться нагрузка на каждое из ПС, если подъем и перемещение груза осуществляют двумя ПС?
	A) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать 0,75% грузоподъемности ПС, имеющего меньшую грузоподъемность.

Б) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть по возможности одинаковой.

B) Нагрузка, приходящаяся на каждое ПС, не должна превышать грузоподъемность ПС.
Г) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть выровнена несимметричной строповкой груза и быть по возможности одинаковой.

Д) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна контролироваться взвешивающими устройствами ПС.

	3
	Какие требования предъявляются к стальным канатам, устанавливаемым на ПС при замене ранее установленных?
	A) Стальные канаты должны иметь сертификат предприятия-изготовителя каната и пройти испытание в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

Б) Стальные канаты должны соответствовать по марке, диаметру и разрывному усилию указанным в паспорте ПС и иметь сертификат предприятия- изготовителя.
B) Стальные канаты должны иметь разрывное усилие на 10% больше указанного в паспорте ПС для заменяемого каната.

Г) Стальные канаты должны соответствовать только технологии использования ПС.

	4
	Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	A) Автомобильные краны.

Б) Краны мостового типа.

B) Краны на железнодорожном ходу.

Г) Краны-трубоукладчики.

	5
	В каких случаях стреловым краном не разрешается подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля)?
	A) Если подъем груза осуществляется на номинальной скорости механизма.

Б) Если осуществляется подъем длинномерного груза с применением траверсы.

B) Если угол между стропами при подъеме груза составляет 80°.

Г) Если подъем груза осуществляется только механизмом телескопирования стрелы.
Д) Если кран установлен не на бетонной или асфальтовой площадке.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №17
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Насколько выше встречающихся на пути предметов и оборудования должны находиться стрелы кранов при их повороте или перемещении?
	A) Не менее чем на 300 мм.

Б) Не менее чем на 400 мм.

B) Не менее чем на 500 мм.
Г) Не менее чем на 1000 мм.

	2
	Допускается ли перемещение грузов с применением ПС над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?
	А) Не допускается.
Б) Допускается, в исключительных случаях в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. 
В) Допускается при условии, что место производства работ будут ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Г) Допускается.

	3
	Каким требованиям должны соответствовать стальные цепи, устанавливаемые на ПС?
	А) Стальные цепи должны соответствовать по марке и разрывному усилию указанным в паспорте ПС, иметь сертификат предприятия-изготовителя цепи.
Б) Стальные цепи должны иметь сертификат и пройти испытание в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

В) Стальные цепи должны соответствовать по марке, диаметру и разрывному усилию указанным в паспорте ПС.

Г) Стальные цепи должны иметь сертификат и иметь коэффициент запаса прочности не менее 3.

	4
	Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	A) Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно. 
Б) Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.

B) Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

Г) Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей.

	5
	В каких случаях разрешается разворот поднятого груза руками?
	A) В случаях, когда масса груза не превышает половины грузоподъемности крана.

Б) В случаях, когда поднятый груз удален от стен здания и выступающих частей оборудования.

B) В случаях, когда разворот выполняет специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) В случаях, когда разворот груза выполняют в кузове автомобиля или полувагона.

Д) В случаях, когда груз поднят на высоту не более 1000 мм.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №18
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие требования предъявляются к установке кранов, управляемых с пола или по радио?
	A) Для кранов, управляемых с пола, должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном, а для кранов, управляемых по радио - свободная площадка в середине зоны обслуживания (помещения цеха).

Б) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация, поскольку такие краны не ставятся на учет.

B) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация с учетом принятой технологии перегрузочного процесса и количества кранов, участвующих в нем.

Г) Должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном.
Д) Требования по установке кранов разрабатываются эксплуатирующей организацией и согласуются органами Ростехнадзора при регистрации ОПО.

	2
	В каких случаях зоны работающих ПС должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками, при этом нахождение в зоне работы людей не допускается?
	A) Если ПС транспортируют крупногабаритные грузы.

Б) Во время работы ПС на краю откосов.

B) При работе ПС за пределами срока службы, указанного в паспорте.

Г) При работе ПС в ночное время суток.

Д) Во время работы ПС, оснащенных управляемым захватом, грейфером или магнитом.

	3
	Каким требованиям должны соответствовать устройство и размеры лестниц, посадочных площадок и галерей надземных рельсовых путей?
	A) Требованиям, изложенным в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС.

Б) Требованиям проекта производства работ с применением ПС.

B) Требованиям проектной и эксплуатационной документации на рельсовый путь.
Г) Требованиям специализированной экспертной организации, изложенным в экспертизе промышленной безопасности ПС.

Д) Требованиям строительных норм и правил.

	4
	Что должно быть проведено для ПС, отработавших срок службы, для продления срока эксплуатации?
	A) Профилактический осмотр.

Б) Капитально-восстановительный или полнокомплектный ремонты, а также экспертиза промышленной безопасности.
B) Техническое обслуживание.

Г) Неплановый ремонт.

	5
	Какое требование по безопасной эксплуатации ПС указано неверно?
	A) При эксплуатации ПС, управляемых с пола, вдоль всего пути следования ПС. должен быть обеспечен свободный проход для работника, управляющего ПС.

Б) Выходы на галереи мостовых кранов, находящихся в работе, должны быть закрыты.

B) Эксплуатирующая организация должна разработать мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки.

Г) Мероприятия по безопасному спуску крановщиков должны быть указаны в технологической карте.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №19
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В каких случаях возможна установка стационарных электрических талей или лебедок над производственными перекрытиями для подъема грузов через люк в перекрытии?
	А) Установка возможна по отдельно разработанному проекту производства работ.

Б) Установка возможна, если грузоподъемность электрической тали или лебедки не превышает 10 тонн.

В) Установка возможна, если электрическая таль или лебедка оснащены радиоуправлением.

Г) Установка возможна только по согласованию с органами Ростехнадзора.

Д) Установка не разрешается.

	2
	Кто выдает разрешение о пуске в работу стрелового крана?
	A) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Б) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, или специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС, в зависимости от конкретных случаев.
B) Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС.

Г) Инспектор органа Ростехнадзора.

Д) Руководитель эксплуатирующей организации.

	3
	В каких случаях к акту сдачи-приемки рельсового пути, определяющему его готовность к эксплуатации, должны прикладываться данные планово-высотной съемки?
	A) Только после ремонта.

Б) Только после реконструкции.

B) Только после при сдаче вновь уложенных путей.

Г) Только после проведения комплексного обследования его состояния.

Д) Во всех перечисленных случаях.

	4
	На какую организацию ФНП возлагается ответственность за эксплуатацию ПС не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС?
	A) На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности ПС.

Б) На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/декларацию соответствия ПС.

B) На эксплуатирующую ПС организацию.
Г) На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС.

Д) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию ПС.

	5
	В каких случаях эксплуатирующей организацией разрабатываются мероприятия по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке мостового крана не у посадочной площадки?
	A) Если это предусмотрено руководством (инструкцией) по эксплуатации крана.

Б) Если в кабине крана отсутствуют специальные устройства для спуска крановщика в случае возникновения аварийных ситуаций.

B) Если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающейся совместно с грузовой тележкой.

Г) Если кран снабжен подвижной кабиной, перемещающей независимо от грузовой тележки.

Д) Если цех (пролет) не оборудован проходными галереями вдоль рельсового пути.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №20
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	При каком положении крана на надземном рельсовом пути следует проверять соответствие расстояния от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей?
	A) При положении крана, когда колеса одной из концевых балок максимально смещены в поперечном направлении относительно рельса.

Б) В положении крана, который соответствует наибольшему уширению колеи рельсового пути в зоне, обслуживаемой краном.

B) При фактическом расположении колес крана относительно рельса во время проведения измерений.

Г) При симметричном расположении колес крана относительно рельса.

	2
	Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары?
	А) В паспорт грузозахватного приспособления, тары.

Б) В специальный журнал учета и осмотра.
В) Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

Г) Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией. 
Д) Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары.

	3
	Допускается ли пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта?
	A) Допускается, только после выполнения мероприятий по безопасному ведению работ на рельсовых путях.

Б) Допускается, только после разработки мероприятий по предупреждению столкновения работающих кранов с подвижным составом и согласованию с организацией, в ведении которой находится организация движения на железнодорожных путях.
B) Не допускается.

Г) Допускается, только при согласовании с территориальным органом Ростехнадзора.

	4
	Представителями каких организаций подписывается протокол в случае потери информации долговременного хранения при проведении ремонта регистратора параметров работы ПС?
	A) Экспертной организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности ПС.

Б) Специализированной организации, осуществляющей ремонт ПС.

B) Эксплуатирующей ПС организации.

Г) Специализированной организации, осуществляющей ремонт ПС и эксплуатирующей ПС организации.
Д) Ростехнадзора и эксплуатирующей ПС организации.

	5
	Какие меры промышленной безопасности следует соблюдать при выполнении малярных работ, осуществляемых в здании с переходных площадок мостового крана?
	A) Предупреждающие падение с крана, вызванное отсутствием страховочных поясов у персонала, выполняющего указанные работы.

Б) Предупреждающие падение с крана, вызванное отсутствием у персонала медицинских освидетельствований на право выполнения работ на высоте.

B) Предупреждающие падение с крана, вызванное отравлением токсичными лакокрасочными материалами.

Г) Предупреждающие падение с крана, вызванное внезапным началом движения крана или его грузовой тележки, наездом соседнего крана, а также поражение электрическим током, падение при выходе на рельсовые пути или подкрановые балки.
Д) Выполнение указанных работ запрещено.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №21
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какое расстояние установлено от верхней точки крана, передвигающегося по надземному рельсовому пути, до потолка здания или предметов конструкции здания над краном?
	А) Не менее 100 мм. 

Б) Не менее 80 мм. 
В) Не менее 60 мм. 
Г) Не менее 40 мм.

	2
	Что служит основанием для решения о пуске в работу кранов мостового типа и портального крана, после монтажа с применением сварки?
	А) Решение комиссии.
Б) Положительное заключение экспертизы. 
В) Предписание территориального органа Ростехнадзора.

Г) Заключение завода- изготовителя.

	3
	В каких случаях рельсовые пути ПС, передвигающихся по рельсам, должны подвергаться ремонту?
	A) Каждые три года.

Б) После проведения плановых и внеочередных технических освидетельствований.

B) При необходимости.
Г) После проведения комплексных обследований. 
Д) После установки на них дополнительных ПС.

	4
	Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве: специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС?
	A) Имеет право привлекать всех указанных специалистов.

Б) Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

B) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) Не имеет право.
Д) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

	5
	Какие меры промышленной безопасности должны быть приняты для ПС, установленных на открытом воздухе и находящихся в нерабочем состоянии?
	A) ПС должны быть установлены на аутригеры, а стрела на минимальный вылет.

Б) ПС должны быть обесточены и приняты меры по предотвращению их угона ветром.
B) Если давление в колесах не соответствует норме, ПС должны быть установлены на аутригеры.

Г) Меры промышленной безопасности определяются ветровым районом установки ПС.

Д) Меры промышленной безопасности определяются ветровым районом и высотой установки ПС над уровнем моря.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №22
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какое расстояние установлено от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?
	А) Не менее 2000 мм. 

Б) Не менее 1800 мм. 
В) Не менее 1600 мм. 
Г) Не менее 2500мм.

	2
	Кто является председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу ПС, после монтажа кранов мостового типа и портального крана с применением сварки?
	A) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

Б) Уполномоченный представитель специализированной организации.

B) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

	3
	Кем осуществляется ежесменный осмотр рельсового пути ПС?
	A) Начальником цеха (участка).

Б) Службой эксплуатации, отвечающей за состояние рельсовых путей.

B) Крановщиком (оператором) в объеме, предусмотренном производственной инструкцией.
Г) Специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

	4
	Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе возникновения аварийной ситуации?
	A) Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Б) Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

B) Своего непосредственного руководителя.
Г) Руководителя эксплуатирующей организации.

Д) Руководителя ОПО.

	5
	Каким оборудованием в эксплуатирующей организации должны быть обеспечены ее стропальщики, с целью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов строповки?
	A) Кувалдами, молотками, ломами и т.п.

Б) Канатными и цепными стропами,

соответствующими массе перемещаемых грузов.

B) Испытанными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе перемещаемых грузов.

Г) Испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов.
Д) Определяется технологическими процессами транспортировки грузов, принятыми в эксплуатирующей организации.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №23
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какое расстояние установлено от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до расположенного в зоне действия оборудования?
	А) Не менее 400 мм. 

Б) Не менее 350 мм. 
В) Не менее 300 мм. 
Г) Не менее 250 мм.

	2
	Кто назначается председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу, при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавшего срок службы?
	A) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

Б) Уполномоченный представитель специализированной организации.

B) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

	3
	Когда проводится плановая проверка состояния рельсовых путей ПС специалистом, ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии?
	А) После каждых 24 смен работы.
Б) После каждых 32 смен работы.

В) После каждых 46 смен работы.

Г) После каждых 50 смен работы.

	4
	Какая организация имеет право вносить изменения в разработанный ППР (проект производство работ ПС) для выполнения строительно-монтажных работ?
	A) Только специализированная организация.

Б) Только эксплуатирующая организация.

B) Только организация - разработчик ППР.
Г) Только проектная организация.

Д) Только специализированная экспертная организация.

	5
	В каких случаях при возведении зданий и сооружений в обязательном порядке машинисту крана (оператору) должны подаваться команды посредством двухсторонней радио- или телефонной связи?
	A) При возведении зданий или сооружений высотой более 50 м.

Б) При возведении зданий или сооружений высотой более 56 м.

B) При возведении зданий или сооружений высотой более 36 м.
Г) В случаях подачи груза в оконный проем.

Д) В любых случаях возведения зданий с использованием башенного крана.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №24
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какое расстояние установлено по горизонтали между выступающими частями крана, передвигающегося по наземному крановому пути и штабелями грузов, расположенными на высоте до 2000 мм от уровня рабочих площадок?
	A) Не менее 250 мм.

Б) Не менее 400 мм.

B) Не менее 500 мм. 
Г) Не менее 700 мм.

	2
	За сколько дней до начала работы комиссии эксплуатирующая организация должна письменно уведомить организации, представители которых включены в состав комиссии, о дате работы комиссии по пуску ПС в работу?
	A) Не менее чем за 30 дней. 
Б) Не менее чем за 10 дней.
B) Не менее чем за 7 дней. 
Г) Не менее чем за 5 дней.

	3
	Какая организация осуществляет периодическое комплексное обследование рельсовых путей ПС?
	A) Эксплуатирующая организация.

Б) Экспертная организация.

B) Специализированная организация.
Г) Проектная организация.

	4
	Насколько выше встречающихся на пути предметов и оборудования должны находиться стрелы кранов при их повороте или перемещении?
	A) Не менее чем на 300 мм.

Б) Не менее чем на 400 мм.

B) Не менее чем на 500 мм.
Г) Не менее чем на 1000 мм.

	5
	В каких местах должны быть установлены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков?
	А) В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов.
Б) В любых местах, кроме мест скопления напольного технологического оборудования.

В) В любых местах, кроме проходов для персонала.

Г) В местах, которые отвечают требованиям промышленной безопасности во время возникновения аварийных ситуаций.

Д) Устанавливать стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков не обязательно.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №25
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какое расстояние установлено по вертикали от консоли противовеса башенного крана до площадок, на которых могут находиться люди?
	A) Не менее 1000 мм. 
Б) Не менее 1700 мм.

B) Не менее 1500 мм.

Г) Не менее 2000 мм.

	2
	Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему ПС?
	А) Перед допуском к работе, под расписку.
Б) Перед прохождением периодического инструктажа. 
В) После прохождения вводного инструктажа.

Г) Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.

	3
	С какой периодичностью должно проводиться комплексное обследование рельсовых путей ПС?
	А) Не реже одного раза в три года.
Б) Не реже одного раза в четыре года. 
В) Не реже одного раза в пять лет.

Г) Не реже одного раза в семь лет.

	4
	Какие требования предъявляются к установке кранов, управляемых с пола или по радио?
	A) Для кранов, управляемых с пола, должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном, а для кранов, управляемых по радио - свободная площадка в середине зоны обслуживания (помещения цеха).

Б) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация, поскольку такие краны не ставятся на учет.

B) Решение по установке принимает эксплуатирующая организация с учетом принятой технологии перегрузочного процесса и количества кранов, участвующих в нем.

Г) Должен быть предусмотрен свободный проход для рабочего, управляющего краном.
Д) Требования по установке кранов разрабатываются эксплуатирующей организацией и согласуются органами Ростехнадзора при регистрации ОПО.

	5
	В каких случаях разрешается погрузка пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов?
	A) Если скрутки выполнены из мягкой стальной проволоки и их не менее четырех.

Б) Если по техническим условиям на строповку они являются «хомутами».

B) Запрещается во всех случаях.
Г) Если подъем и перемещение пакетов металлопроката или труб выполняют с помощью траверсы, крюки которой застропованы в скрутки.

Д) Если они применяются всего для двух последующих перегрузок: например, для загрузки в полувагон и последующей разгрузки.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №26
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На каком расстоянии от элементов здания, оборудования и штабелей грузов следует устанавливать электрические тали и монорельсовые тележки с автоматическим или полуавтоматическим управлением, если во время движения указанные ПС не сопровождаются оператором?
	A) На расстоянии не менее 1000 мм.

Б) В соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации.

B) Таким образом, чтобы во время движения исключить возможность задевания грузом элементов здания, оборудования и штабелей грузов.
Г)С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов.

Д) С учетом максимальных габаритов транспортируемых грузов и ширины прохода вдоль цеха для работников ОПО, если такой проход предусмотрен.

	2
	Кто должен назначать сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи?
	A) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Б) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

B) Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС.
Г) Инспектор органа Ростехнадзора.

Д) Руководитель эксплуатирующей организации.

	3
	Какое количество ветвей для стропов с числом ветвей более трех, учитывают в расчете их грузоподъемности?
	A) Не более двух ветвей.

Б) Не более трех ветвей.
B) Не более четырех ветвей.

Г) Указывается в руководстве (инструкции) по эксплуатации стропа.

Д) Все ветви, если груз несимметричен.

	4
	В каких случаях возможна установка стационарных электрических талей или лебедок над производственными перекрытиями для подъема грузов через люк в перекрытии?
	A) Установка возможна по отдельно разработанному проекту производства работ. Б) Установка возможна, если грузоподъемность электрической тали или лебедки не превышает 10 тонн.

B) Установка возможна, если электрическая таль или лебедка оснащены радиоуправлением.

Г) Установка возможна только по согласованию с органами Ростехнадзора.

Д) Установка не разрешается.

	5
	Как должна распределяться нагрузка на каждое из ПС, если подъем и перемещение груза осуществляют двумя ПС?
	A) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, не должна превышать 0,75% грузоподъемности ПС, имеющего меньшую грузоподъемность.

Б) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть по возможности одинаковой.

B) Нагрузка, приходящаяся на каждое ПС, не должна превышать грузоподъемность ПС.
Г) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна быть выровнена несимметричной строповкой груза и быть по возможности одинаковой.

Д) Нагрузка, приходящаяся на каждое из них, должна контролироваться взвешивающими устройствами ПС.


Тест: Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (сентябрь 2014) Билет №27
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	С кем следует согласовывать установку кранов, передвигающихся по рельсовому пути, в охранной зоне воздушных линий электропередачи?
	A) С органом муниципального управления, по территории которого проходит ВЛ.

Б) С организацией, эксплуатирующей ВЛ.

B) С владельцем линии.
Г) С территориальным органом Ростехнадзора.

	2
	Что должно быть предпринято в случае, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не просматривается из кабины управления и при отсутствии между оператором (крановщиком) и стропальщиком радио- или телефонной связи?
	А) Должен быть назначен сигнальщик из числа стропальщиков. 

Б) Должен быть назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ.

В) Должны быть разработаны условные обозначения для передачи сигнала.

Г) Должен быть разработан план действий для крановщика и стропальщика.

	3
	С какой периодичностью в эксплуатации следует осматривать траверсы, клещи, захваты и тару?
	A) При проведении плановых полных технических освидетельствований ПС, с которыми они применяются.

Б) Перед началом каждой рабочей смены.

B) Каждые 10 дней.

Г) Каждый месяц.
Д) Один раз в год.

	4
	При каком положении крана на надземном рельсовом пути следует проверять соответствие расстояния от выступающих частей торцов крана до колонн, стен здания и перил проходных галерей?
	A) При положении крана, когда колеса одной из концевых балок максимально смещены в поперечном направлении относительно рельса.

Б) В положении крана, который соответствует наибольшему уширению колеи рельсового пути в зоне, обслуживаемой краном.

B) При фактическом расположении колес крана относительно рельса во время проведения измерений.

Г) При симметричном расположении колес крана относительно рельса.

	5
	Допускается ли перемещение грузов с применением ПС над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?
	A) Не допускается.
Б) Допускается, в исключительных случаях в присутствии и под руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

B) Допускается при условии, что место производства работ будут ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Г) Допускается.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В каком случае разрешается установка стрелового крана, крана-манипулятора только на две или три выносные опоры?
	A) При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.

Б) При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор.

B) Если подъем и перемещение груза будет выполняться только в одном положении стрелы.

Г) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

Д) Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.

	2
	Кто из специалистов и персонала до начала производства работ ПС в обязательном порядке должны быть ознакомлены под роспись с ППР?
	А) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики (операторы) и стропальщики.
Б) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, крановщики (операторы).

В) Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением ПС, стропальщики.

Г) Крановщики (операторы) и стропальщики.

Д) Ознакомление с ППР под роспись не требуется.

	3
	Каким документом оформляются результаты испытаний грузозахватных приспособлений от приложения статической нагрузкой?
	A) Актом.

Б) Протоколом.

B) Актом или протоколом.
Г) Документом о проведении полного технического освидетельствования.

Д) Заключением экспертизы промышленной безопасности.

	4
	Какое расстояние установлено от верхней точки крана, передвигающегося по надземному рельсовому пути, до потолка здания или предметов конструкции здания над краном?
	А) Не менее 100 мм. 

Б) Не менее 80 мм. 
В) Не менее 60 мм. 
Г) Не менее 40 мм.

	5
	В каких случаях зоны работающих ПС должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками, при этом нахождение в зоне работы людей не допускается?
	A) Если ПС транспортируют крупногабаритные грузы.

Б) Во время работы ПС на краю откосов.

B) При работе ПС за пределами срока службы, указанного в паспорте.

Г) При работе ПС в ночное время суток.

Д) Во время работы ПС, оснащенных управляемым захватом, грейфером или магнитом.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кто определяет порядок работы крана вблизи линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем?
	A) Разработчик ППР.

Б) Эксплуатирующая организация.

B) Специализированная организация.

Г) Владелец линии.
Д) Определение порядка работы не требуется, поскольку изолированный кабель безопасен.

	2
	Кто должен утверждать ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы?
	A) Руководитель проектной организации.

Б) Руководитель территориального органа Ростехнадзора.

B) Руководитель эксплуатирующей организации, выполняющей работы с применением ПС.
Г) Руководитель организации- владельца ПС.

	3
	В каких из перечисленных случаев эксплуатирующая организация имеет право допустить ПС в работу?
	A) Обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом.

Б) Для редко используемого ПС прошло более трех лет с момента проведения предыдущего технического освидетельствования.
B) Отсутствует экспертиза промышленной безопасности ПС, отработавшего срок службы.

Г) На ПС выявлены трещины в расчетных элементах металлоконструкции.

Д) Отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара.

	4
	Какое расстояние установлено от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до пола цеха или площадок, на которых во время работы крана могут находиться люди (за исключением площадок, предназначенных для ремонта крана)?
	А) Не менее 2000 мм. 

Б) Не менее 1800 мм. 
В) Не менее 1600 мм. 
Г) Не менее 2500мм.

	5
	Кто выдает разрешение о пуске в работу стрелового крана?
	A) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Б) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, или специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС, в зависимости от конкретных случаев.
B) Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС.

Г) Инспектор органа Ростехнадзора.

Д) Руководитель эксплуатирующей организации.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какое расстояние должно соблюдаться между стрелой крана и контактными проводами при работе кранов стрелового типа под включенными контактными проводами городского транспорта при наличии ограничителя (упора)?
	А) Не менее 0,7 м. 
Б) Не менее 1,0 м. 

В) Не менее 0,8 м. 
Г) Не менее 0,5 м.

	2
	Какой параметр из паспорта ПС (в виде выписки) в обязательном порядке должен быть включен в раздел ППР и ТК, связанный с организацией безопасного производства работ?
	A) Высота подъема.

Б) Вылет стрелы.

B) Максимальная грузоподъемность или максимальный грузовой момент.

Г) Справка об установленных указателях, ограничителях и регистраторах.

Д) Сила ветра, при котором его работа не допускается.

	3
	В каком из перечисленных случаев ПС не подлежит экспертизе промышленной безопасности?
	А) До начала применения на ОПО ПС, изготовленных для собственных нужд.

Б) По истечении срока службы или превышении количества циклов нагрузки такого ПС, установленных производителем.

В) При отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого ПС, если фактический срок его службы превышает 20 лет.

Г) При замене изношенного грузозахватного органа на аналогичный новый.
Д) После проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого ПС, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате которых было повреждено такое ПС.

	4
	Какое расстояние установлено от нижних выступающих частей крана (не считая грузозахватного органа), передвигающегося по надземному рельсовому пути, до расположенного в зоне действия оборудования?
	А) Не менее 400 мм. 

Б) Не менее 350 мм. 
В) Не менее 300 мм. 
Г) Не менее 250 мм.

	5
	Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары?
	A) В паспорт грузозахватного приспособления, тары.

Б) В специальный журнал учета и осмотра.
B) Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

Г) Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией. 
Д) Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары.


