Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №1


	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования ФНП ПС?
	A) На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны.

Б) На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники.

B) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги.
Г) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.

Д) На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки).

	2
	Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами)?
	А) В паспорт люльки.

Б) В специальный журнал учета и осмотра.
В) Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

Г) Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией.

Д) Наносится непосредственно на бирку люльки.

	3
	Каким требованиям промышленной безопасности должна отвечать люлька для подъема и транспортировки людей кранами в случаях, когда транспортируемый персонал, занимает положение у одной из сторон люльки, создавая наибольший опрокидывающий момент?
	A) Исключать возможность крена.

Б) Исключать возможность недопустимого раскачивания.

B) Исключать возможность опрокидывания.
Г) Иметь специальные устройства для сохранения горизонтального положения пола.

Д) Ограничивать положение персонала центральной частью люльки после начала ее подъема краном.

	4
	На ком лежит ответственность за наличие инструкций для операторов подъемников (вышек), определяющих их действия в аварийных ситуациях?
	А) На специалисте, отвечающем за безопасное производство работ с применением подъемника (вышки).

Б) На специалисте, ответственном за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемника (вышки).

В) На специалисте, ответственном за содержание подъемника (вышки) в работоспособном состоянии. 
Г) На руководителе организации,

эксплуатирующей подъемник (вышку).

Д) На руководстве ОПО, эксплуатирующем подъемник (вышку).

	5
	С какой нагрузкой следует выполнять статические испытания грузопассажирских и фасадных строительных подъемников?
	А) 125%. 
Б) 140%. 
В) 150%. 
Г) 175%.

Д) 200%.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?
	А) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.
Б) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах.

В) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах.

Г) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы.

Д) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин, без осуществления зацепления их крюками.

	2
	Кто назначается председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу, при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавшего срок службы?
	A) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

Б) Уполномоченный представитель специализированной организации.

B) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

	3
	Каким способом должны быть закреплены концы канатных стропов подвески люльки, используемой для подъема и транспортировки кранами людей?
	А) Одним из способов, разрешенных нормативными документами по изготовлению стропов.

Б) При помощи заплетенных коушей или коушей с зажимами.
В) При помощи обжимных втулок.

Г) При помощи заплетенных коушей или обжимных втулок.

Д) При помощи коушей с зажимами или обжимных втулок.

	4
	Какие действия необходимо выполнить для утилизации (ликвидации)подъемника (вышки)?
	A) Получить отметку Ростехнадзора в паспорте подъемника (вышки) и отправить в металлолом.

Б) Получить письменное указание владельца ОПО и отправить в металлолом.

B) Демонтировать подъемник (вышку) и снять с учета.
Г) Не продлевать срок эксплуатации подъемника (вышки) по истечению срока службы, указанного в его паспорте.

Д) Отказаться от ремонта подъемника (вышки), предписанного его экспертизой промышленной безопасности.

	5
	В каком положении выполняют статические испытания подъемников (кроме строительных)?
	А) В положении, отвечающем его наименьшей расчетной устойчивости.
Б) В положении, отвечающем его наибольшей расчетной устойчивости.

В) В положении продольной оси стрелы вдоль продольной оси подъемника.

Г) В положении продольной оси стрелы, составляющей угол 45° с продольной осью подъемника.

Д)В положении, приведенном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, и с обязательной установкой аутригеров.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов?
	A) Паспорт ПС.

Б) Протокол испытаний, проведенный изготовителем.

B) Сертификат или декларация соответствия.
Г) Акт технического освидетельствования.

	2
	Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему ПС?
	А) Перед допуском к работе, под расписку.
Б) Перед прохождением периодического инструктажа. 
В) После прохождения вводного инструктажа.

Г) Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.

	3
	Какой запас по грузоподъемности должны иметь цепные стропы, используемые для подвеса люльки?
	А) Не менее 4. 
Б) Не менее 5. 
В) Не менее 7.

Г) Не менее 8.

	4
	Каким нормативным документом установлено требование по проведению экспертизы промышленной безопасности подъемника (вышки), металлоконструкция которого подверглась модернизации с изменением элементов металлоконструкции?
	А) Федеральным законом № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Б) «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», от 30 июля 2004 г. № 401.

В) Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», от 18 октября 2011 г. № 823.

Г) Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Д) Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».

	5
	Для каких типов подъемников при проведении статических испытаний часть испытательного груза подвешивают к люльке на гибкой подвеске?
	A) Только для подъемников, имеющих специальный крюк.

Б) Для строительных подъемников.

B) Для всех подъемников, оборудованных люлькой, кроме строительных.
Г) Для подъемников ножничного типа.

Д) Для строительных подъемников и подъемников ножничного типа.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Для каких мобильных ПС не требуется подтверждение соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»?
	A) Автокраны.

Б) Автогидроподъемники.

B) Краны-трубоукладчики.
Г) Краны-манипуляторы на автомобильных шасси.

Д) Автовышки.

	2
	В каких случаях при работе подъемника (вышки) назначается сигнальщик?
	A) Когда управление подъемником (вышкой) осуществляется водителем из кабины транспортного средства.

Б) Когда подъемник (вышка) эксплуатируется в стесненных условиях, а координатная защита на нем отсутствует.

B) Когда зона, обслуживаемая подъемником (вышкой), полностью не просматривается из люльки подъемника (вышки) и в ней отсутствует радио- или телефонная связь.
Г) Когда высота подъема люльки подъемника (вышки) выше 20 метров.

Д) По требованию машиниста (оператора) подъемника.

	3
	Какой запас по грузоподъемности должны иметь канатные стропы, используемые для подвеса люльки?
	А) Не менее 10. 

Б) Не менее 8. 
В) Не менее б. 
Г) Не менее 5.

	4
	В каких случаях проводят экспертизу промышленной безопасности подъемника, не подлежащего учету?
	А) По заявлению эксплуатирующей организации, направленному в специализированную экспертную организацию.

Б) Экспертиза промышленной безопасности не проводится.
В) Если при эксплуатации подъемника произошла авария.

Г) Если металлоконструкция подъемника (вышки) получила значительную остаточную деформацию в результате перегрузки.

Д) Если на подъемнике установили люльку (или рабочую площадку) большего размера.

	5
	Считается ли отрыв одной из опор подъемника при проведении испытаний признаком потери устойчивости?
	А) Не считается, если при этом сработал ограничитель грузового момента.

Б) Не считается, если в течение 10 минут поднятый груз не опустился, а также, если в металлоконструкциях не обнаружены повреждения.
В) Считается, поскольку это может привести к падению подъемника.

Г) Считается, если еще одна из противоположных опор подъемника при этом погрузилась в грунт.

Д) Считается, если опора при отрыве переместилась не только вертикально.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под термином «Инцидент с подъемным сооружением»?
	А) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих ремонту (восстановлению).

Б) Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения ремонта.
В) Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта.

Г) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений или значительных остаточных деформаций, требующих незначительного ремонта.

	2
	Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований ПС?
	А) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП ПС), от 12 ноября 2013 г., № 533.

Б) Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», от 18 октября 2011 г. № 823.

В) «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», от 30 июля 2004 г. № 401.

Г) Паспортом ПС.

Д) Руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС, а при отсутствии в ней указаний, требованиями ФНП ПС.

	3
	Каким образом должны осуществляться подъем и транспортировка людей в подвесных люльках?
	А) Под контролем специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.
Б) Под контролем помощника крановщика (оператора).

В) Под контролем специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Г) Под контролем сигнальщика из числа стропальщиков.

	4
	Кто из представителей эксплуатирующей организации обязан присутствовать при проверке аттестованным специалистом работоспособности указателей и ограничителей подъемника?
	A) Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Б) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

B) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Г) Комиссия, назначенная приказом по эксплуатирующей организации.

Д) Представитель специализированной экспертной организации.

	5
	В каком случае разрешается установка подъемников (вышек) только на две или три выносные опоры?
	А) При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.

Б) При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор.

В) Если подъем и перемещение будет выполняться только в одном положении стрелы. 
Г) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

Д) Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под термином «Эксплуатация»?
	А) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

Б) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
В) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его качество.

Г) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию.

	2
	Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?
	А) Не реже одного раза в 24 месяца.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев. 

В) Не реже одного раза в 18 месяцев. 

Г) Не реже одного раза в 16 месяцев.

	3
	В каких случаях между крановщиком и людьми, транспортируемыми в подвесной люльке краном, должна быть установлена постоянная телефонная или радиосвязь?
	А) Во всех случаях.
Б) Если крановщик видит люльку с людьми во время не всей операции транспортировки.

В) Если крановщик видит люльку с людьми во время всей операции транспортировки, но ему недоступна для обзора зона начала подъема или зона опускания люльки.

Г) Если это дополнительно указано в ППР с перемещением люльки.

Д) Если транспортировка людей в люльке осуществляется при неблагоприятных погодных условиях.

	4
	При каком уровне настройки (перегрузка подъемника) ограничителя должно происходить автоматическое отключение механизма подъема подъемника, если этот уровень не указан в его паспорте или руководстве (инструкции) по эксплуатации?
	А) При 105% 

Б) При 110%. 

В) При 115% 

Г) При 125%. 

Д) При 140%.

	5
	Какие меры следует принять к установке подъемников (вышек) при невозможности соблюдения безопасных расстояний, указанных в ФНП, если глубина котлована более 5 м?
	A) Не устанавливать подъемник (вышку) для производства работ.

Б) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если получено письменное разрешение специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

B) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если откос дополнительно укреплен в соответствии с ППР.
Г) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если присутствует специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Д) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если на площадке находится сигнальщик, освобожденный от выполнения других работ.
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	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под техническим освидетельствованием ПС?
	А) Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам ПС.

Б) Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС.

В) Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей.

Г) Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации.

	2
	Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?
	A) Не реже одного раза в 7 лет. 
Б) Не реже одного раза в 5 лет.

B) Не реже одного раза в 3 года. 

Г) Не реже одного раза в 10 лет.

	3
	Какова должна быть длина фала страховочного устройства человека, соединяющего его пояс с местом крепления в подвесной люльке, при ее транспортировке краном?
	А) Не более полутора метров.

Б) Не более двух метров.

В) Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в случае аварии люльки мог беспрепятственно выбраться наружу.

Г) Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в любом случае оставался в пределах люльки.
Д) Определяется требованиями нормативных документов, по которым изготовлена люлька.

	4
	На какие из перечисленных ниже ОПО не распространяются требования ФНП ПС?
	A) На ОПО, где эксплуатируются грузоподъемные краны.

Б) На ОПО, где эксплуатируются строительные подъемники.

B) На ОПО, где эксплуатируются канатные дороги.
Г) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.

Д) На ОПО, где эксплуатируются подъемники (вышки).

	5
	Кем определяется время действия наряда- допуска на работу подъемника (вышки) вблизи ЛЭП?
	А) Организацией, эксплуатирующей линию электропередачи.

Б) Организацией, его выдавшей.
В) Организацией, эксплуатирующей подъемник (вышку).

Г) Специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

Д) Разработчиком ППР на данный вид работ.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №8
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что понимается под термином «Цикл работы крана»?
	А) Одна рабочая смена оператора (крановщика). 
Б) Совокупность операций,связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза. 

В) Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту.

Г) Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза.

	2
	Что должно проводиться после капитального ремонта ПС?
	А) Внеочередное частичное техническое освидетельствование.

Б) Внеочередное полное техническое освидетельствование.
В) Периодическое частичное техническое освидетельствование.

Г) Периодическое техническое освидетельствование.

	3
	В каких случаях разрешается нахождение инструментов и материалов совместно с людьми в подвесных люльках, транспортируемых кранами?
	А) Во всех случаях, если инструменты и материалы надежно закреплены.
Б) Если это позволяет грузоподъемность люльки. В) Во всех случаях запрещено.

Г) Если инструменты и материалы находятся в руках транспортируемых людей.

Д) Только в случаях транспортировки людей для проведения диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно.

	4
	На какие из перечисленных ниже ОПО распространяются требования ФНП ПС?
	А) На ОПО, где эксплуатируются грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления.
Б) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные в шахтах.

В) На ОПО, где эксплуатируются ПС, установленные на судах и иных плавучих средствах.

Г) На ОПО, где эксплуатируются эскалаторы.

Д) На ОПО, где эксплуатируются краны для подъема створов (затворов) плотин, без осуществления зацепления их крюками.

	5
	В каких случаях разрешено использовать тару для транспортировки людей?
	A) Если это указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС или тары.

Б) В аварийных ситуациях, когда необходимо транспортировать пострадавшего, который не может самостоятельно передвигаться, с верхних ярусов здания.

B) Запрещено во всех случаях.
Г) При осмотре или проведении экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций ПС.

Д) По письменному разрешению органов Ростехнадзора


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №9
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	А) Автомобильные краны.

Б) Краны мостового типа.

В) Краны на железнодорожном ходу. 
Г) Краны-трубоукладчики.

	2
	Кто должен проводить техническое освидетельствование подъемника (вышки)?
	A) Комиссия эксплуатирующей организации, состав которой утверждает руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Комиссия эксплуатирующей организации, в состав которой должен входить представитель органов Ростехнадзора.

B) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Г) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Д) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

	3
	Кто должен быть поставлен в известность при обнаружении повреждений подвесной люльки для транспортировки кранами людей выявленных в ходе ежесменного смотра люльки?
	А) Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Б) Крановщик, выполняющий операции по транспортировке людей.

В) Руководитель эксплуатирующей организации, которой принадлежит грузоподъемный кран.

Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Д) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

	4
	Какой документ подтверждает соответствие ПС требованиям технических регламентов?
	A) Паспорт ПС.

Б) Протокол испытаний, проведенный изготовителем.

B) Сертификат или декларация соответствия. 

Г) Акт технического освидетельствования.

	5
	Кто должен руководить производством работ подъемника (вышки) вблизи линии электропередачи?
	А) Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
Б) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

В) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Г) Дополнительно назначенный сигнальщик.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №10
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	А) Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно.

Б) Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.

В) Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

Г) Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей.

	2
	Для каких подъемников при проведении технического освидетельствования необходимо проверять точность остановки кабины с нагрузкой и без нагрузки?
	А) Для автогидроподъемников.

Б) Для строительных подъемников.
В) Для подъемников ножничного типа, управление которых осуществляется из люльки.

Г) Для подъемников, предназначенных для осмотра контактной сети железных дорог.

Д) Для подъемников всех типов.

	3
	Кто должен проводить ежесменный осмотр люльки (кабины)?
	А) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Б) Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
В) Крановщик (оператор).

Г) Представитель специализированной организации.

	4
	Для каких мобильных ПС не требуется подтверждение соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»?
	A) Автокраны.

Б) Автогидроподъемники.

B) Краны-трубоукладчики. 

Г) Краны-манипуляторы на автомобильных шасси.

Д) Автовышки.

	5
	В каких случаях разрешается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?
	А) Запрещено во всех случаях.

Б) Если это указано в его руководстве (инструкции) по эксплуатации.

В) Если люди в люльке находятся в страховочных поясах, снабженных карабинами, прикрепленными к ограждению люльки.

Г) Только для подъемников ножничного типа, управление которыми осуществляется из люльки.
Д) Если количество людей и груза в люльке не превышает половины грузоподъемности люльки.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №11
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Что должно быть проведено для ПС, отработавших срок службы, для продления срока эксплуатации?
	А) Профилактический осмотр.

Б) Капитально-восстановительный или полнокомплектный ремонты, а также экспертиза промышленной безопасности. 

В) Техническое обслуживание.

Г) Неплановый ремонт.

	2
	С какой нагрузкой следует выполнять статические испытания грузопассажирских и фасадных строительных подъемников?
	А) 125%. 
Б) 140%. 
В) 150%. 
Г) 175%.

Д) 200%.

	3
	С какой периодичностью проводится плановая проверка состояния люльки (кабины)?
	А) Не реже одного раза в месяц.
Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в полугодие. 
Г) Не реже одного раза в год.

	4
	Что понимается под термином «Инцидент с подъемным сооружением»?
	А) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений, подлежащих ремонту (восстановлению).

Б) Отказ ПС, применяемого на ОПО, приводящий ПС в неработоспособное состояние, не допускающее продолжение его эксплуатации без проведения ремонта.
В) Возникновение при эксплуатации ПС незначительных вертикальных динамических нагрузок, не требующих проведения ремонта. 
Г) Возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений или значительных остаточных деформаций, требующих незначительного ремонта.

	5
	Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию специальных съемных кабин и люлек (для подъема и перемещения людей кранами)?
	А) В паспорт люльки.

Б) В специальный журнал учета и осмотра.
В) Оформляется распорядительным актом эксплуатирующей организации.

Г) Устанавливается положением о контроле качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией. 
Д) Наносится непосредственно на бирку люльки.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №12
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	На какую организацию ФНП возлагается ответственность за эксплуатацию ПС не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС?
	A) На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности ПС.

Б) На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/декларацию соответствия ПС.

B) На эксплуатирующую ПС организацию.
Г) На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС.

Д) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию ПС.

	2
	В каком положении выполняют статические испытания подъемников (кроме строительных)?
	А) В положении, отвечающем его наименьшей расчетной устойчивости.
Б) В положении, отвечающем его наибольшей расчетной устойчивости.

В) В положении продольной оси стрелы вдоль продольной оси подъемника.

Г) В положении продольной оси стрелы, составляющей угол 45° с продольной осью подъемника.

Д) В положении, приведенном в руководстве (инструкции) по эксплуатации, и с обязательной установкой аутригеров.

	3
	С какой периодичностью проводятся грузовые испытания люльки (кабины)?
	A) Не реже одного раза в месяц.

Б) Не реже одного раза в квартал.

B) Не реже одного раза в полугодие. 

Г) Не реже одного раза в год.

	4
	Что понимается под термином «Эксплуатация»?
	А) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя изготовление ПС, использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.

Б) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание и ремонт.
В) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется и поддерживается его качество.

Г) Эксплуатация - стадия жизненного цикла ПС, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество. Эксплуатация ПС включает в себя использование по назначению (работу), транспортирование, монтаж, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию.

	5
	Кто назначается председателем комиссии, созданной для решения о пуске в работу, при смене эксплуатирующей организации для ПС, отработавшего срок службы?
	A) Уполномоченный представитель Ростехнадзора.

Б) Уполномоченный представитель специализированной организации.

B) Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №13
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве: специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС?
	А) Имеет право привлекать всех указанных специалистов.

Б) Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

В) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) Не имеет право.
Д) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

	2
	Для каких типов подъемников при проведении статических испытаний часть испытательного груза подвешивают к люльке на гибкой подвеске?
	A) Только для подъемников, имеющих специальный крюк.

Б) Для строительных подъемников.

B) Для всех подъемников, оборудованных люлькой, кроме строительных.
Г) Для подъемников ножничного типа.

Д) Для строительных подъемников и подъемников ножничного типа.

	3
	Грузом какой массы следует выполнять грузовые испытания люльки (кабины) для транспортировки кранами людей?
	A) В 1,25 раза превышающей грузоподъемность люльки.

Б) Равной

грузоподъемности люльки.

B) В два раза превышающей грузоподъемность люльки.
Г) В три раза превышающей грузоподъемность люльки.

Д) Достаточно проведение внешнего осмотра.

	4
	Что понимается под техническим освидетельствованием ПС?
	А) Комплекс мероприятий, направленных на выявление любых причин и факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также инцидентам ПС.

Б) Комплекс мер, направленных на обеспечение работоспособности ПС.

В) Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделия (ПС) и восстановления ресурса изделия или его составных частей.

Г) Комплекс административно-технических мер, направленных на подтверждение работоспособности и промышленной безопасности ПС в эксплуатации.

	5
	Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему ПС?
	А) Перед допуском к работе, под расписку.
Б) Перед прохождением периодического инструктажа.

В) После прохождения вводного инструктажа.

Г) Перед проведением первичного инструктажа на рабочем месте.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №14
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе возникновения аварийной ситуации?
	A) Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Б) Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

B) Своего непосредственного руководителя. Г) Руководителя эксплуатирующей организации.
Д) Руководителя ОПО.

	2
	Считается ли отрыв одной из опор подъемника при проведении испытаний признаком потери устойчивости?
	А) Не считается, если при этом сработал ограничитель грузового момента.

Б) Не считается, если в течение 10 минут поднятый груз не опустился, а также, если в металлоконструкциях не обнаружены повреждения.
В) Считается, поскольку это может привести к падению подъемника.

Г) Считается, если еще одна из противоположных опор подъемника при этом погрузилась в грунт.

Д) Считается, если опора при отрыве переместилась не только вертикально.

	3
	Как следует поступить, если во время грузовых испытаний люльки для транспортировки людей кранами выявлены дефекты и повреждения?
	А) Утилизировать люльку.

Б) Запретить дальнейшую эксплуатацию люльки.
В) Эксплуатировать люльку до выполнения ремонта с ограничением по грузоподъемности.

Г) Поставить (письменно) о выявленных дефектах и повреждениях люльки руководителя эксплуатирующей организации.

Д) Поставить в известность (под расписку) о выявленных дефектах и повреждениях люльки ремонтную службу эксплуатирующей организации.

	4
	Что понимается под термином «Цикл работы крана»?
	А) Одна рабочая смена оператора (крановщика).

Б) Совокупность операций,связанных с транспортировкой краном груза при работе от момента, когда кран готов к подъему груза, до момента готовности к подъему следующего груза.
В) Совокупность действий от входа оператора в кабину ПС до подъема груза на максимальную высоту.

Г) Совокупность действий от строповки груза до подъема груза на максимальную высоту и последующее опускание груза.

	5
	В каких случаях при работе подъемника (вышки) назначается сигнальщик?
	A) Когда управление подъемником (вышкой) осуществляется водителем из кабины транспортного средства.

Б) Когда подъемник (вышка) эксплуатируется в стесненных условиях, а координатная защита на нем отсутствует.

B) Когда зона, обслуживаемая подъемником (вышкой), полностью не просматривается из люльки подъемника (вышки) и в ней отсутствует радио- или телефонная связь.
Г) Когда высота подъема люльки подъемника (вышки) выше 20 метров.

Д) По требованию машиниста (оператора) подъемника.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №15
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В каком случае разрешается установка подъемников (вышек) только на две или три выносные опоры?
	А) При наличии допустимого уклона одной из частей площадки установки.

Б) При отсутствии места на площадке установки для всех четырех опор.

В) Если подъем и перемещение будет выполняться только в одном положении стрелы.

Г) Если отсутствует одна из инвентарных подкладок, устанавливаемых под опору.

Д) Не разрешается, ПС устанавливается на все выносные опоры.

	2
	Каким грузом следует проводить динамические испытания подъемника (вышки)?
	А) Масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъемность.
Б) Масса которого на 5% превышает его паспортную грузоподъемность.

В) Масса которого на 25% превышает его паспортную грузоподъемность.

Г) Масса которого на 20% превышает его паспортную грузоподъемность.

	3
	Куда следует заносить результаты плановых осмотров люльки, предназначенной для транспортировки людей кранами?
	A) В паспорт люльки.

Б) В паспорт крана.

B) В журнал осмотра люльки.
Г) В вахтенный журнал.

Д) Никуда, поскольку записи следует делать только по результатам проведенных технических освидетельствований.

	4
	Какие из перечисленных ПС не подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	А) Автомобильные краны.

Б) Краны мостового типа.

В) Краны на железнодорожном ходу. 
Г) Краны-трубоукладчики.

	5
	Каким документом определяется объем работ, порядок и периодичность проведения технических освидетельствований ПС?
	А) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП ПС), от 12 ноября 2013 г., № 533.

Б) Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», от 18 октября 2011 г. № 823.

В) «Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», от 30 июля 2004 г. № 401.

Г) Паспортом ПС.

Д) Руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС, а при отсутствии в ней указаний, требованиями ФНП ПС.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №16
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Какие меры следует принять к установке подъемников (вышек) при невозможности соблюдения безопасных расстояний, указанных в ФНП, если глубина котлована более 5 м?
	A) Не устанавливать подъемник (вышку) для производства работ.

Б) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если получено письменное разрешение специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

B) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если откос дополнительно укреплен в соответствии с ППР.
Г) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если присутствует специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

Д) Установить подъемник (вышку) для производства работ, если на площадке находится сигнальщик, освобожденный от выполнения других работ.

	2
	Каким грузом следует проверять действие ловителей строительных подъемниках?
	А) Масса которого на 10% превышает паспортную грузоподъемность.
Б) Масса которого на 5% превышает паспортную грузоподъемность.

В) Масса которого на 25% превышает паспортную грузоподъемность.

Г) Масса которого на 20% превышает паспортную грузоподъемность.

	3
	В какой документ заносятся результаты грузовых испытаний люльки (кабины)?
	А) В вахтенный журнал.

Б) В журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений.

В) В журнал осмотра люльки (кабины).

Г) В паспорт люльки (кабины).

	4
	Какие из перечисленных ПС подлежат учету в органах Ростехнадзора?
	А) Краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно.

Б) Переставные краны для монтажа мачт, башен, труб, устанавливаемые на монтируемом сооружении.

В) Краны стрелового типа с постоянным вылетом или не снабженные механизмом поворота.

Г) Подъемники и вышки, предназначенные для перемещения людей.

	5
	Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?
	А) Не реже одного раза в 24 месяца.

Б) Не реже одного раза в 12 месяцев. 

В) Не реже одного раза в 18 месяцев. 
Г) Не реже одного раза в 16 месяцев.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №17
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кем определяется время действия наряда-допуска на работу подъемника (вышки) вблизи ЛЭП?
	А) Организацией, эксплуатирующей линию электропередачи.

Б) Организацией, его выдавшей. 
В) Организацией, эксплуатирующей подъемник (вышку).

Г) Специалистом, ответственным за безопасное производство работ с применением ПС.

Д) Разработчиком ППР на данный вид работ.

	2
	Что должно быть предусмотрено во время испытания ловителей и аварийных остановов подъемника для исключения жесткого удара при превышении тормозного пути, записанного в эксплуатационной документации?
	А) Располагать платформу подъемника на высоте, равной не менее 3 длин тормозного пути.

Б) Загружать платформу подъемника только тарированными грузами, масса которых указана в эксплуатационной документации.

В) Выполнять контрольную настройку всех ловителей и аварийных остановов.

Г) Применять амортизирующие устройства.
Д) Не превышать скорость движения платформы во время проведения испытаний.

	3
	Каким образом должна поддерживаться связь между персоналом в люльке и крановщиком (оператором) при подъеме люльки на высоту более 22 метров?
	A) Предупреждающей звуковой сигнализацией.

Б) Знаковой сигнализацией.

B) Радио- или телефонной связью.
Г) Любым из перечисленных способов.

	4
	Что должно быть проведено для ПС, отработавших срок службы, для продления срока эксплуатации?
	А) Профилактический осмотр.

Б) Капитально¬восстановительный или полнокомплектный ремонты,а также экспертиза промышленной безопасности.
В) Техническое обслуживание.

Г) Неплановый ремонт.

	5
	Какая периодичность полного технического освидетельствования установлена для ПС в течение всего срока службы?
	A) Не реже одного раза в 7 лет. 
Б) Не реже одного раза в 5 лет.

B) Не реже одного раза в 3 года. 

Г) Не реже одного раза в 10 лет.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №18
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В каких случаях разрешено использовать тару для транспортировки людей?
	A) Если это указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС или тары.

Б) В аварийных ситуациях, когда необходимо транспортировать пострадавшего, который не может самостоятельно передвигаться, с верхних ярусов здания.

B) Запрещено во всех случаях.
Г) При осмотре или проведении экспертизы промышленной безопасности металлоконструкций ПС.

Д) По письменному разрешению органов Ростехнадзора.

	2
	Кто выдает разрешение на дальнейшую эксплуатацию подъемника (вышки) по завершению выполнения периодического планового технического освидетельствования?
	А) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Б) Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.

В) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии при участии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) Руководитель эксплуатирующей организации, которой принадлежит подъемник (вышка).

Д) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

	3
	В каких случаях должна поддерживаться радио- или телефонная связь между оператором подъемника и персоналом в люльке?
	А) При подъеме люльки более 10 метров.

Б) При подъеме люльки более 22 метров.
В) При работе подъемника в стесненных условиях.

Г) При работе подъемника в условиях плохой видимости.

Д) При работе подъемника на краю откоса или вблизи ЛЭП.

	4
	На какую организацию ФНП возлагается ответственность за эксплуатацию ПС не оборудованного ограничителями, указателями и регистраторами, необходимыми для обеспечения промышленной безопасности технологического процесса, в котором используется ПС?
	A) На экспертную организацию, проводившую экспертизу промышленной безопасности ПС.

Б) На сертификационный центр и испытательную лабораторию, выдавших сертификат/ декларацию соответствия ПС.

B) На эксплуатирующую ПС организацию.
Г) На специализированную организацию, выполнившую ремонт ПС.

Д) На специализированную организацию, выполнившую ремонт и реконструкцию ПС.

	5
	Что должно проводиться после капитального ремонта ПС?
	А) Внеочередное частичное техническое освидетельствование. 
Б) Внеочередное полное техническое освидетельствование. 

В) Периодическое частичное техническое освидетельствование.

Г) Периодическое техническое освидетельствование.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №19
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	Кто должен руководить производством работ подъемника (вышки) вблизи линии электропередачи?
	А) Специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
Б) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии. 
В) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Г) Дополнительно назначенный сигнальщик.

	2
	Каким запасам по грузоподъемности должен удовлетворять грузоподъемный кран для его возможного использования при транспортировке людей, по сравнению с суммой массы самой люльки, массы подъемного устройства люльки и паспортной номинальной грузоподъемности люльки, согласно требованиям, установленным ФНП?
	А) Не менее чем двукратный запас.
Б) Не менее чем трехкратный запас.

В) Не менее чем полуторакратный, в том числе и для тормозов его механизма подъема.

Г) Не регламентируется, если кран оснащен ограничителем грузоподъемности (грузового момента).

Д) Не менее чем девятикратный запас.

	3
	Какие из перечисленных ниже нарушений не могут служить причиной остановки эксплуатации подъемника?
	A) Обслуживание подъемника ведется неаттестованным персоналом.

Б) Истек срок технического освидетельствования подъемника.

B) Отсутствует экспертиза промышленной безопасности нового подъемника, введенного в эксплуатацию. Г) Не выполнены предписания по обеспечению безопасной эксплуатации подъемника, выданные эксплуатирующей организацией.
Д) Работы ведутся без ППР, ТК, нарядов-допусков, предписываемых требованиями настоящих ФНП.

	4
	Имеет ли право организация, эксплуатирующая ОПО с ПС, привлекать специалистов сторонних организаций в качестве: специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС?
	А) Имеет право привлекать всех указанных специалистов.

Б) Имеет право привлекать специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

В) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.

Г) Не имеет право.
Д) Имеет право привлекать только специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

	5
	Кто должен проводить техническое освидетельствование подъемника (вышки)?
	A) Комиссия эксплуатирующей организации, состав которой утверждает руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Комиссия эксплуатирующей организации, в состав которой должен входить представитель органов Ростехнадзора.

B) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Г) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии. 

Д) Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, при участии специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС.


Тест: Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (сентябрь 2014) Билет №20
	№
	Вопрос
	Ответ

	1
	В каких случаях разрешается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми или грузом?
	А) Запрещено во всех случаях.

Б) Если это указано в его руководстве (инструкции) по эксплуатации.

В) Если люди в люльке находятся в страховочных поясах, снабженных карабинами, прикрепленными к ограждению люльки.

Г) Только для подъемников ножничного типа, управление которыми осуществляется из люльки.
Д) Если количество людей и груза в люльке не превышает половины грузоподъемности люльки.

	2
	Каким требованиям должны отвечать перила ограждения по всему периметру пола люльки для подъема и транспортировки людей кранами?
	А) Перила ограждения должны быть высотой не менее 1100 мм и мягкими, чтобы предотвратить травмирование персонала при раскачке люльки ветром во время транспортировки.

Б) Перила ограждения должны быть мягкими и выдерживать (на разрыв) горизонтальную нагрузку не менее половины паспортной грузоподъемности люльки.

В) Конструкцию перил люльки определяет разработчик и согласовывает ее с Ростехнадзором при согласовании ППР на транспортировку персонала.

Г) Требования к конструкции ограждения люльки назначают по аналогии с требованиями, изложенными в стандартах на ограждения кабин кранов.

Д) Перила ограждения должны быть жесткими, высотой не менее 1100 мм, и выдерживать горизонтальную нагрузку не менее половины паспортной грузоподъемности люльки.

	3
	На каких ОПО, эксплуатирующих подъемники (вышки), должны быть разработаны и доведены под роспись до каждого работника инструкции, определяющие действия работников в аварийных ситуациях?
	А) Только на зарегистрированных ОПО. Б) Только на ОПО, где эксплуатация подъемников выполняется в стесненных условиях.

В) Только на ОПО, где подъемники эксплуатируются одновременно с другими ПС, подлежащими постановке на учет.

Г) Только на ОПО, где подъемники установлены стационарно для обеспечения обслуживания эксплуатируемого технологического оборудования.

Д) На всех ОПО.

	4
	Кого в обязательном порядке должны информировать работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, об угрозе возникновения аварийной ситуации?
	A) Специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС.

Б) Специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

B) Своего непосредственного руководителя.
Г) Руководителя эксплуатирующей организации.

Д) Руководителя ОПО.

	5
	Для каких подъемников при проведении технического освидетельствования необходимо проверять точность остановки кабины с нагрузкой и без нагрузки?
	А) Для автогидроподъемников.

Б) Для строительных подъемников.
В) Для подъемников ножничного типа, управление которых осуществляется из люльки.

Г) Для подъемников, предназначенных для осмотра контактной сети железных дорог.

Д) Для подъемников всех типов.


